Upozornění:

Ze statického hlediska není možné prostor půdy využívat jako mezisklad. Půda v prostoru rekonstruované části má nulovou únosnost.

Jako dočasnou mezideponii lze použít půdu pod již zrekonstruovanou částí střechy, ale upozorňujeme, že tento prostor má též omezenou únosnost – max. 150 kg/m2.

Info od ing. Řepky:

V té  části půdy, která už je zrekonstruovaná, je únosnost podlah maximálně 150 kg/m2. Tam by se sice dala paleta položit, ale při rozměru 1200x800 mm má plochu  právě 1m2 a dalo by se na ni uložit maximálně 88 ks bobrovek. Což nejsou ani  3m2 krytiny. Na standardní paletu ukládá výrobce (Tondach) přes 500 ks tašek  s hmotností přes 900 kg. O něco takového  se na půdě zámku rozhodně nesmí nikdo pokoušet. Navíc pokud by se něco ukládalo na tu rekonstruovanou  část půdy, už  se k tomu nedostane žádný jeřáb. Co se týká té části krovu, která má projít další etapou rekonstrukce, ta nemá únosnost žádnou, tam se nedá ukládat vůbec nic ! Bude třeba vybraného dodavatele instruovat, že meziskládku snímaných  bobrovek musí řešit mimo obrys objektu, na lešení. Jinak hrozí nějaká havárie.